상수도 수질검사 계획 (2월)

ꋫ 우리군 지방상수도 정수장의 정수와 수도꼭지의 수질검사를 실시하여

정수장 및 수용가의 수질현황을 파악하여 관리에 철저를 기하고자 함.

□ 세부추진계획

- 일    시 : 2011. 02. 09 (수)

- 검사기관 : 충청북도 보건환경연구원

- 검사대상 : 34개소

□ 검사항목

① 정수장(정수): 57항목(4ℓ채수병)

- 4개소 : 낭성, 미원, 가덕, 문의

② 수도꼭지

◦ 노후관 : 10항목 (2ℓ채수병)

(일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 암모니아성질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 유리잔류염소)

- 8개소 : 내수, 오창, 미원, 남일, 부용, 강내, 강외, 옥산 (각1개소)

◦ 일반관 : 4항목 (1ℓ채수병)

(일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 유리잔류염소)

- 22개소

ㆍ각2개소씩 12개소 : 내수, 오창과학단지, 강내, 오송생명단지, 옥산, 북이

ㆍ각1개소씩 10개소 : 오창, 낭성, 미원, 가덕, 남일, 남이, 문의, 현도, 부용, 강외

□ 읍․면별 수질검사 대상

(단위 : 개소)

읍․면	검사일시	계	정수장 정수	수도꼭지		비 고
				노후관	일반관
계		34	4	8	22
내수	02.09	3		1	2
오창	02.09	2		1	1
오창과학단지	02.09	2			2
낭성	02.09	2	1		1
미원	02.09	3	1	1	1
가덕	02.09	2	1		1
남일	02.09	2		1	1
남이	02.09	1			1
문의	02.09	2	1		1
현도	02.09	1			1
부용	02.09	2		1	1
강내	02.09	3		1	2
강외	02.09	2		1	1
오송생명단지	02.09	2			2
옥산	02.09	3		1	2
북이	02.09	2			2

- 2010년 대비 현도 1개소 추가

※ 채수병

- 4ℓ : 정수장 정수

- 2ℓ : 수도꼭지(노후관)

- 1ℓ : 수도꼭지(일반관)

※ 시료채취 방법

- 수도꼭지 : 수도관의 노후화 파악을 위한 것으로 매월 채수장소를

변경하여 민간인 입회하에 채취

- 채수장소를 명확하게 명시하고 측정시 잔류염소를 반드시 측정하여 기록

해야함.