청원군 상수도 수질검사 결과 (5월)

♠ 채수일시 : 2009. 5. 13.

♠ 채수장소 : 군 정수장 (낭성, 미원, 가덕, 문의)

♠ 공급지역 : 낭성, 미원, 가덕, 문의면

♠ 검사항목 : 일반세균 외 54개 항목

♠ 검사기관 : 충청북도 보건환경연구원

♠ 우리모두 소중한 물을 아껴씁시다!

[ 정수장 수질검사 결과 ]

정 수 장	낭성	미원	가덕	문의
위치 (전화번호)	이목리 251-3522	내산리 298-0832	인차1리 251-3523	미천리 294-7734
검사항목 및 기준	수 질 검 사 결 과
일반세균 (100CFU/㎖이하)	0	0	0	0
총대장균군 (불검출/100㎖)	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군 (불검출/100㎖)	불검출	불검출	불검출	불검출
납 (0.05㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
불 소 (1.5㎎/ℓ이하)	0.3	0.3	1.2	0.3
비 소 (0.05㎎/ℓ이하)	0.0072	0.0097	0.0069	0.0134
세 레 늄 (0.01㎎/ℓ이하)	0.005	불검출	불검출	불검출
수 은 (0.001㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
시 안 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
6가크롬 (0.05㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소 (0.5㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소 (10㎎/ℓ이하)	2.3	2.4	0.9	8.0
카 드 뮴 (0.005㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출

정 수 장	낭성	미원	가덕	문의
보 론 (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
페 놀 (0.005㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
다이아지논 (0.02㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
파리티온 (0.06㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
페니트로티온 (0.04㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
카 바 릴 (0.07㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
111트리클로로에탄 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
트리클로로에틸렌 (0.03㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로메탄 (0.02㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
벤 젠 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
톨 루 엔 (0.7㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠 (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
크 실 렌 (0.5㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
1.1-디클로로에텔렌 (0.03㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
사염화탄소 (0.002㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
1.2-디브로모-3-클로로프로판(0.003㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
유리잔류염소 (4㎎/ℓ이하)	0.05	0.1	0.05	0.15
총트리할로메탄 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	0.0014
클로로포름 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	0.00138
클로랄하이드레이트 (0.03㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
디브로모아세토니트릴 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로아세토니트릴 (0.09㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출

정 수 장	낭성	미원	가덕	문의
트리클로로아세토니트릴(0.004㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
할로아세틱에시드(0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
경 도 (300㎎/ℓ이하)	56	88	77	126
과망간산칼륨소비량 (10㎎/ℓ이하)	0.3	0.3	0.3	0.3
냄 새 (무취)	적합	적합	적합	적합
맛 (무미)	적합	적합	적합	적합
동 (1.0㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
색 도 (5도이하)	1	1	1	1
세제(ABS) (0.5㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
수소이온농도(pH) (5.8~8.5)	7.4	7.0	6.7	6.7
아 연(Zn) (1.0㎎/ℓ이하)	0.1164	0.0134	0.0123	0.0127
염 소 이 온 (250㎎/ℓ이하)	7	7	7	33
증발잔류물 (500㎎/ℓ이하)	82	110	112	248
철(Fe) (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
망간(Mn) (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
탁 도 0.5NTU이하)	0.157	0.142	0.32	0.104
황산이온(SO -2) (200㎎/ℓ이하)	6	5	10	10
알 루 미 늄 (0.2㎎/ℓ이하)	불검출	0.021	0.024	0.022
판 정	적합	적합	적합	적합

더 살기좋은 청원！ 행복1번지를 위한 청원시!

♠ 채수장소 : 한국수자원공사 청주정수장

♠ 공급지역 : 내수ㆍ오창읍, 오창과학단지, 남이ㆍ남일ㆍ현도ㆍ부용ㆍ강내ㆍ강외ㆍ옥산ㆍ북이면

기 관 명	한국수자원공사 충청지역본부
정수장명	청주정수장			정수장위치	충북 청주시 흥덕구 성화동 286 ☎ (043)230-4326
채수일시	2009. 5. 4			채수장소	청주정수장 정수지
시험일자	2009. 5. 4 ～ 5. 14			시험기관	한국수자원공사 충청권수질검사소
수 질 검 사 성 적 (57개항목)
검 사 항 목		기 준	검사결과	검 사 항 목		기 준	검사결과
1. 일반세균(Total Colony Counts)		100CFU/㎖이하	0	30. 사염화탄소(Carbon tetrachloride)		0.002㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군(Total Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)		0.003㎎/ℓ이하	불검출
3. 대장균(E.Coli)		불검출/100㎖	불검출	32. 유리잔류염소(Free residual chlorine)		4.0㎎/ℓ이하	0.76
4. 분원성대장균군(Fecal Coliforms)		불검출/100㎖	-	33. 총트리할로메탄(THMs)		0.1㎎/ℓ이하	0.0263
5. 납(Pb)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로로포름(Chlroform)		0.08㎎/ℓ이하	0.01736
6. 불소(F)		1.5㎎/ℓ이하	불검출	35. 클로랄하이드레이트(Chloralhydrate)		0.03㎎/ℓ이하	0.00669
7. 비소(As)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	36. 디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
8. 세레늄(Se)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	37. 디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)		0.09㎎/ℓ이하	불검출
9. 수은(Hg)		0.001㎎/ℓ이하	불검출	38. 트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)		0.004㎎/ℓ이하	불검출
10. 시안(CN)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	39. 할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)		0.1㎎/ℓ이하	0.0043
11. 6가크롬(Cr+6)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	40. 경도(Hardness)		300㎎/ℓ이하	54.7
12. 암모니아성질소(NH3-N)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	41. 과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)		10㎎/ℓ이하	1.95
13. 질산성질소(NO3-N)		10㎎/ℓ이하	0.4	42. 냄새(Odor)		이취없을것	적합
14. 카드뮴(Cd)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	43. 맛(Taste)		이미없을것	적합
15. 보론(B)		1.0㎎/ℓ이하	불검출	44. 동(Cu)		1.0㎎/ℓ이하	불검출
16. 페놀(Phenol)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	45. 색도(Color)		5도 이하	불검출
17. 다이아지논(Diazinon)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	46. 세제(음이온계면활성제:ABS)		0.5㎎/ℓ이하	불검출
18. 파라티온(Parathion)		0.06㎎/ℓ이하	불검출	47. 수소이온농도(pH)		5.8～8.5	7.4
19. 페니트로티온(Fenitrothion)		0.04㎎/ℓ이하	불검출	48. 아연(Zn)		3.0㎎/ℓ이하	불검출
20. 카바릴(Carbaryl)		0.07㎎/ℓ이하	불검출	49. 염소이온(Cl-)		250㎎/ℓ이하	11
21. 1.1.1-트리클로로에탄(1.1.1-TCE)		0.1㎎/ℓ이하	불검출	50. 증발잔유물(TS)		500㎎/ℓ이하	105
22. 테트라클로로에틸렌(PCE)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	51. 철(Fe)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
23. 트리클로로에틸렌(TCE)		0.03㎎/ℓ이하	불검출	52. 망간(Mn)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
24. 디클로로메탄(Dichloromethane)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	53. 탁도(Turbidity)		0.3 NTU이하	0.060
25. 벤젠(Benzene)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	54. 황산이온(SO4-2)		200㎎/ℓ이하	12
26. 톨루엔(Toluene)		0.7㎎/ℓ이하	불검출	55. 알루미늄(Al)		0.2㎎/ℓ이하	0.024
27. 에틸벤젠(Ethyle benzene)		0.3㎎/ℓ이하	불검출	56. 디브로모클로로메탄 (Dibromochloromethane)		0.1㎎/ℓ이하	0.0024
28. 크실렌(Xylene)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	57. 브로모디클로로메탄 (Bromodichloromethane)		0.03㎎/ℓ이하	0.00658
29. 1.1-디클로로에틸렌(1.1-Dichloro ethylene)		0.03㎎/ℓ이하	불검출	판 정		적 합