수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (1월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	내수리	34	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.0091	12	불검출	불검출
(2)	오창읍	괴정리	656	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0108	13	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	94	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.4	불검출	불검출	7	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	37-4	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.0047	13	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	418-18	적합	27	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.0236	18	0.059	불검출
(6)	강내면	탑연리	154	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.0108	13	불검출	불검출
(7)	강외면	궁평리	336-9	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0105	14	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	940	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.0077	13	0.062	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	학평리	140	적 합	0	불검출	불검출	0.1
2	내수읍	마산리	170	적 합	0	불검출	불검출	0.2
3	오창읍	장대리	385-2	적 합	0	불검출	불검출	0.3
4	오창읍	구룡리	382-13	적 합	0	불검출	불검출	0.2
5	오창읍	양청리	774-2	적 합	0	불검출	불검출	0.1
6	낭성면	이목리	120	적 합	0	불검출	불검출	0.7
7	미원면	미원1리	305	적 합	0	불검출	불검출	0.7
8	가덕면	인차리	328-4	적 합	0	불검출	불검출	4
9	남일면	고은리	460	적 합	0	불검출	불검출	0.1
10	남이면	외천리	66-4	적 합	0	불검출	불검출	0.2
11	문의면	미천리	211-10	적 합	0	불검출	불검출	0.2
12	부용면	부강리	1008-3	적 합	0	불검출	불검출	0.1
13	강내면	월곡리	304	적 합	0	불검출	불검출	0.4
14	강내면	사인리	54	적 합	0	불검출	불검출	0.4
15	강외면	오송리	60-24	적 합	0	불검출	불검출	0.4
16	강외면	만수리	754	적 합	0	불검출	불검출	0.4
17	강외면	만수리	630	적 합	0	불검출	불검출	0.4
18	옥산면	환희리	467-1	적 합	0	불검출	불검출	0.1
19	옥산면	오산리	211-4	적 합	0	불검출	불검출	0.3
20	북이면	신대리	648	적 합	0	불검출	불검출	0.1
21	북이면	추학리	495-5	적 합	62	불검출	불검출	0.1