수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (9월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	세교리	61	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.027	11	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	322	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	0.009	0.030	11	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	94	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.020	12	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	89-1	적합	12	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.016	5	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	863-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.013	12	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리	171	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.025	0.053	12	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리	144-9	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	0.010	0.059	12	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-1	적합	0	불검출	불검출	0.01	0.05	0.009	0.031	12	0.05	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	원통리	40-73	적 합	0	불검출	불검출	불검출
2	내수읍	마산리	92-29	적 합	0	불검출	불검출	0.05
3	오창읍	장대리	253	적 합	0	불검출	불검출	0.10
4	오창읍	양청리	678-7	적 합	0	불검출	불검출	0.05
5	오창읍	구룡리	435-1	적 합	0	불검출	불검출	0.05
6	낭성면	이목리	142	적 합	0	불검출	불검출	0.10
7	미원면	미원리	229-6	적 합	0	불검출	불검출	0.70
8	가덕면	인차리	319	적 합	11	불검출	불검출	불검출
9	남일면	효촌리	92-7	적 합	8	불검출	불검출	불검출
10	남이면	외천리	102	적 합	0	불검출	불검출	0.10
11	문의면	미천리	228 문의초	적 합	230	불검출	불검출	불검출
12	부용면	부강리	439	적 합	0	불검출	불검출	0.05
13	강내면	탑연리	279-9	적 합	0	불검출	불검출	0.40
14	강내면	탑연리	304-1	적 합	0	불검출	불검출	0.15
15	강외면	오송리	275-38	적 합	0	불검출	불검출	0.05
16	강외면	연제리	800	적 합	0	불검출	불검출	0.05
17	강외면	만수리	617	적 합	0	불검출	불검출	0.05
18	옥산면	오산리	54-1	적 합	0	불검출	불검출	0.10
19	옥산면	오산리	213-4	적 합	0	불검출	불검출	0.05
20	북이면	신대리	296	적 합	0	불검출	불검출	0.10
21	북이면	용계리	149	적 합	0	불검출	불검출	불검출