청원군 상수도 수질검사 결과 (6월)

♠ 채수일시 : 2011. 6. 15 (수)

♠ 채수장소 : 군 정수장 (낭성, 미원, 가덕)

♠ 공급지역 : 낭성, 미원, 가덕

♠ 검사항목 : 일반세균 외 56개 항목

♠ 검사기관 : 충청북도 보건환경연구원

♠ 우리모두 소중한 물을 아껴씁시다!

[ 정수장 수질검사 결과 ]

정 수 장		낭성	미원	가덕
위치 (전화번호)		이목리 251-4462	내산리 251-4463	인차1리 251-4464
검사항목	기준	수 질 검 사 결 과
일반세균 (Total Colony Counts)	100CFU/㎖이하	0	0	0
총대장균군 (Total Coliforms)	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군 (E.Coli)	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
납 (Pb)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
불소 (F)	1.5㎎/ℓ이하	0.39	불검출	0.65
비소 (As)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
세레늄 (Se)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
수은 (Hg)	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
시안 (CN)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소 (NH3-N)	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
질산성질소 (NO3-N)	10㎎/ℓ이하	3.9	4.0	2.9
카드뮴 (Cd)	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
보론 (B)	1.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
페놀 (Phenol)	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
다이아지논 (Diazinon)	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
파라티온 (Parathion)	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
페니트로티온 (Fenitrothion)	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
카바릴 (Carbaryl)	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-TCE)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌 (PCE)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
트리클로로에틸렌 (TCE)	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
디클로로메탄 (Dichloromethane)	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
벤젠 (Benzene)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출

정 수 장		낭성	미원	가덕
검사항목	기준	수 질 검 사 결 과
톨루엔 (Toluene)	0.7㎎/L이하	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠 (Ethyle benzene)	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출
크실렌 (Xylene)	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출
1.1-디클로로에틸렌 (1.1-Dichloro ethylene)	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출
사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	0.002㎎/L이하	불검출	불검출	불검출
1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)	0.003㎎/L이하	불검출	불검출	불검출
유리잔류염소 (Free residual chlorine)	4.0㎎/L이하	0.10	불검출	불검출
총트리할로메탄 (THMs)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
클로로포름 (Chlroform)	0.08㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
디브로모클로로메탄 (Dibromochloromethane)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
브로모디클로로메탄 (Bromodichloromethane)	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
클로랄하이드레이트 (Chloralhydrate)	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)	0.09㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
경도 (Hardness)	300㎎/ℓ이하	67	96	90
과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)	10㎎/ℓ이하	0.3	0.3	불검출
냄새 (Odor)	무취	업음	없음	없음
맛 (Taste)	무미	없음	없음	없음
동 (Cu)	1.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
색도 (Color)	5도 이하	불검출	불검출	불검출
세제 (음이온계면활성제:ABS)	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
수소이온농도 (pH)	5.8～8.5	6.9	7.6	7.0
아연 (Zn)	3.0㎎/ℓ이하	0.044	0.034	0.024
염소이온 (Cl-)	250㎎/ℓ이하	7	6	7
증발잔유물 (TS)	500㎎/ℓ이하	102	114	122
철 (Fe)	0.3㎎/ℓ이하	0.12	불검출	불검출
망간 (Mn)	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출
탁도 (Turbidity)	0.5 NTU이하	0.47	0.10	0.11
황산이온 (SO4-2)	200㎎/ℓ이하	5	4	8
알루미늄 (Al)	0.2㎎/ℓ이하	0.02	0.03	0.03
1,4 다이옥산	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출

♠ 채수장소 : 한국수자원공사 청주정수장

♠ 공급지역 : 내수ㆍ오창읍, 오창과학단지, 남이ㆍ남일ㆍ현도ㆍ부용ㆍ강내ㆍ강외ㆍ옥산ㆍ북이면, 오송생명단지

기 관 명	한국수자원공사 충청지역본부
정수장명	청주정수장	정수장위치	충북 청주시 흥덕구 성화동 286
채수일시	2011. 6. 3.	채수장소	청주정수장 정수지
시험일자	2011. 6. 8 ～ 6. 15.	시험기관	한국수자원공사 충청권수질검사소

No.	검 사 항 목	기 준	검사결과	No.	검 사 항 목	기 준	검사결과
1	일반세균 (Total Colony Counts)	100CFU/mL이하	0	30	에틸벤젠 (Ethyle benzene)	0.3㎎/L이하	불검출
2	총대장균군 (Total Coliforms)	불검출/100mL	불검출	31	크실렌 (Xylene)	0.5㎎/L이하	불검출
3	대장균 (E.Coli)	불검출/100mL	불검출	32	1.1-디클로로에틸렌 (1.1-Dichloro ethylene)	0.03㎎/L이하	불검출
4	납 (Pb)	0.01㎎/L이하	불검출	33	사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	0.002㎎/L이하	불검출
5	불소 (F)	1.5㎎/L이하	불검출	34	1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)	0.003㎎/L이하	불검출
6	비소 (As)	0.01㎎/L이하	불검출	35	클로랄하이드레이트 (Chloralhydrate)	0.03㎎/L이하	0.0056
7	세레늄 (Se)	0.01㎎/L이하	불검출	36	디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)	0.1㎎/L이하	불검출
8	수은 (Hg)	0.001㎎/L이하	불검출	37	디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)	0.09㎎/L이하	0.0026
9	시안 (CN)	0.01㎎/L이하	불검출	38	트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)	0.004㎎/L이하	불검출
10	크롬 (Cr)	0.05㎎/L이하	불검출	39	할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)	0.1㎎/L이하	0.046
11	암모니아성질소 (NH3-N)	0.5㎎/L이하	불검출	40	유리잔류염소 (Free residual chlorine)	4.0㎎/L이하	0.77
12	질산성질소 (NO3-N)	10㎎/L이하	1.3	41	경도 (Hardness)	300㎎/L이하	53
13	보론(B)	1.0㎎/L이하	불검출	42	과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)	10㎎/L이하	1.8
14	카드뮴(Cd)	0.005㎎/L이하	불검출	43	냄새 (Odor)	무취	없음
15	페놀 (Phenol)	0.005㎎/L이하	불검출	44	맛 (Taste)	무미	없음
16	다이아지논 (Diazinon)	0.02㎎/L이하	불검출	45	구리 (Cu)	1.0㎎/L이하	불검출
17	파라티온 (Parathion)	0.06㎎/L이하	불검출	46	색도 (Color)	5도 이하	불검출
18	페니트로티온 (Fenitrothion)	0.04㎎/L이하	불검출	47	세제 (음이온계면활성제:ABS)	0.5㎎/L이하	불검출
19	카바릴 (Carbaryl)	0.07㎎/L이하	불검출	48	수소이온농도 (pH)	5.8～8.5	7.4
20	총트리할로메탄( THMs)	0.1㎎/L이하	0.023	49	아연 (Zn)	3.0㎎/L이하	불검출
21	클로로포름 (Chlroform	0.08㎎/L이하	0.016	50	염소이온 (Cl-)	250㎎/L이하	14
22	1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-TCE)	0.1㎎/L이하	불검출	51	증발잔유물 (TS)	500㎎/L이하	83
23	테트라클로로에틸렌 (PCE)	0.01㎎/L이하	불검출	52	철 (Fe)	0.3㎎/L이하	불검출
24	트리클로로에틸렌 (TCE)	0.03㎎/L이하	불검출	53	망간 (Mn)	0.05mg/L이하	불검출
25	브로모디클로로메탄 (Bromodichloromethane	0.03㎎/L이하	0.006	54	탁도 (Turbidity)	0.3 NTU이하	0.06
26	디브로모클로로메탄 (Dibromochloromethane)	0.1㎎/L이하	0.001	55	황산이온 (SO4-2)	200㎎/L이하	12
27	디클로로메탄 (Dichloromethane)	0.02㎎/L이하	불검출	56	알루미늄 (Al)	0.2㎎/L이하	0.02
28	벤젠 (Benzene)	0.01㎎/L이하	불검출	57	1,4 다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출
29	톨루엔 (Toluene)	0.7㎎/L이하	불검출	판 정		적 합