수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (6월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
			수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	신안리 3	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.020	12	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리 53	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.018	12	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리 116	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.028	8	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리 196-7 대명관	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.024	12	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리 138	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.019	12	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리 338-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.018	12	불검출	불검출
(7)	강외면	봉산리 454	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.017	13	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리 540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.016	13	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
			수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	내수리 529-13	적 합	0	불검출	불검출	불검출
2	내수읍	마산리 159-22	적 합	0	불검출	불검출	불검출
3	오창읍	괴정리 576-1	적 합	0	불검출	불검출	0.10
4	오창읍	양청리 784-5	적 합	0	불검출	불검출	0.20
5	오창읍	양청리 784-4	적 합	0	불검출	불검출	0.15
6	낭성면	이목리 142	적 합	0	불검출	불검출	0.10
7	미원면	미원리 571-4	적 합	0	불검출	불검출	불검출
8	가덕면	인차리 323-3	적 합	80	불검출	불검출	불검출
9	남일면	고은리 456	적 합	0	불검출	불검출	0.10
10	남이면	척산리 594-6	적 합	0	불검출	불검출	0.10
11	문의면	미천리 228-40	적 합	0	불검출	불검출	0.05
12	현도면	우록리 730-7	적 합	0	불검출	불검출	불검출
13	부용면	부강리 538-8	적 합	0	불검출	불검출	0.20
14	강내면	탑연리 158	적 합	0	불검출	불검출	0.20
15	강내면	월곡리 288	적 합	0	불검출	불검출	0.20
16	강외면	오송리 29-13	적 합	0	불검출	불검출	0.15
17	강외면	만수리 627	적 합	0	불검출	불검출	0.15
18	강외면	연제리 803	적 합	0	불검출	불검출	0.20
19	옥산면	오산리 551-15	적 합	0	불검출	불검출	0.20
20	옥산면	오산리 551-20	적 합	0	불검출	불검출	0.20
21	북이면	석화리 146	적 합	0	불검출	불검출	0.15
22	북이면	신대리 48	적 합	0	불검출	불검출	불검출