수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (12월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
			수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	비상길 34	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0225	11	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리 394-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.021	9	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리 113-6	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.044	10	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리 251-11	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.018	11	불검출	불검출
(5)	부용면	부강5길 38	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	0.009	0.024	11	불검출	불검출
(6)	강내면	태성탑연 421-7	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.025	11	불검출	불검출
(7)	오송읍	봉상1길 30	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.026	11	불검출	불검출
(8)	옥산면	옥산시내1길43	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.021	11	0.07	0.007

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
			수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	도원세교로 291	적 합	0	불검출	불검출	0.10
2	내수읍	청암로 279	적 합	0	불검출	불검출	0.10
3	오창읍	장대리 321-6	적 합	0	불검출	불검출	0.15
4	오창읍	양청리 673-8	적 합	0	불검출	불검출	0.15
5	오창읍	양청리 756-9	적 합	0	불검출	불검출	0.15
6	낭성면	이목리 82-9	적 합	0	불검출	불검출	0.10
7	미원면	미원리 303	적 합	0	불검출	불검출	0.20
8	가덕면	인차리 319	적 합	0	불검출	불검출	0
9	남일면	효촌리 196-1	적 합	0	불검출	불검출	0
10	남이면	척산리 336	적 합	0	불검출	불검출	0.15
11	문의면	미천리 121-50	적 합	0	불검출	불검출	0.20
12	현도면	죽전리 15-4	적 합	0	불검출	불검출	0.10
13	부용면	부강외천로 40-10	적 합	0	불검출	불검출	0.10
14	강내면	다락탑연길 279	적 합	0	불검출	불검출	0.20
15	강내면	탑연길 24	적 합	0	불검출	불검출	0.15
16	오송읍	오송4길 36	적 합	0	불검출	불검출	0.05
17	오송읍	연제리 723	적 합	0	불검출	불검출	0.20
18	오송읍	만수2길 24	적 합	0	불검출	불검출	0.05
19	옥산면	오산3길 2	적 합	0	불검출	불검출	0.15
20	옥산면	환희1길 83-81	적 합	0	불검출	불검출	0.05
21	북이면	신대리 4-8	적 합	0	불검출	불검출	0.05
22	북이면	신기리 243-6	적 합	0	불검출	불검출	0.05