청원군 상수도 수질검사 결과 (6월)

♠ 채수일시 : 2007. 6. 22.

♠ 채수장소 : 군 정수장 (낭성,미원,가덕,문의)

♠ 공급지역 : 낭성,미원,가덕,남이,문의면

♠ 검사항목 : 일반세균 외 54개 항목

♠ 검사기관 : 충청북도보건환경연구원

♠ 우리모두 소중한 물을 아껴씁시다!

[ 정수장 수질검사 결과 ]

정 수 장	낭성	미원	가덕	문의
위치 (전화번호)	이목리 251-3522	내산리 298-0832	인차1리 251-3523	미천리 294-7734
검사항목 및 기준	수 질 검 사 결 과
일반세균 (100CFU/㎖이하)	0	0	0	0
총대장균군 (불검출/100㎖)	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군 (불검출/100㎖)	불검출	불검출	불검출	불검출
납 (0.05㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
불 소 (1.5㎎/ℓ이하)	0.2	불검출	0.7	불검출
비 소 (0.05㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
세 레 늄 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
수 은 (0.001㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
시 안 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
6가크롬 (0.05㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소 (0.5㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소 (10㎎/ℓ이하)	1.9	4.2	0.9	4.3
카 드 뮴 (0.005㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
보 론 (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	0.01
페 놀 (0.005㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
다이아지논 (0.02㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
파리티온 (0.06㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
페니트로티온 (0.04㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출

정 수 장	낭성	미원	가덕	문의
카 바 릴 (0.07㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
111트리클로로에탄 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
트리클로로에틸렌 (0.03㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로메탄 (0.02㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	0.003
벤 젠 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
톨 루 엔 (0.7㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠 (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
크 실 렌 (0.5㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
1.1-디클로로에텔렌 (0.03㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
사염화탄소 (0.002㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
1.2-디브로모-3-클로로프로판(0.003㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
유리잔류염소 (4㎎/ℓ이하)	0.4	0.5	0.3	0.5
총트리할로메탄 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
클로로포름 (0.1㎎/ℓ이하)	0.0027	불검출	0.0004	0.0002
클로랄하이드레이트 (0.03㎎/ℓ이하)	0.0005	0.0095	0.0083	불검출
디브로모아세토니트릴 (0.1㎎/ℓ이하)	0.0009	0.0009	0.0009	0.0014
디클로로아세토니트릴 (0.09㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
트리클로로아세토니트릴(0.004㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
할로아세틱에시드(0.1㎎/ℓ이하)	0.0026	불검출	불검출	불검출

정 수 장	낭성	미원	가덕	문의
경 도 (300㎎/ℓ이하)	51	96	72	139
과망간산칼륨소비량 (10㎎/ℓ이하)	0.6	0.3	0.3	0.3
냄 새 (무취)	적합	적합	적합	적합
맛 (무미)	적합	적합	적합	적합
동 (1.0㎎/ℓ이하)	불검출	0.01	불검출	불검출
색 도 (5도이하)	1	1	1	1
세제(ABS) (0.5㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
수소이온농도(pH) (5.8~8.5)	6.8	6.9	7	7.1
아 연(Zn) (1.0㎎/ℓ이하)	0.151	0.039	0.002	불검출
염 소 이 온 (250㎎/ℓ이하)	4	9	13	23
증발잔류물 (500㎎/ℓ이하)	66	132	98	272
철(Fe) (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	0.09	0.07	0.12
망간(Mn) (0.3㎎/ℓ이하)	0.006	불검출	불검출	불검출
탁 도 0.5NTU이하)	0.12	0.15	0.03	0.11
황산이온(SO -2) (200㎎/ℓ이하)	4	4	5	12
알 루 미 늄 (0.2㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
판 정	적합	적합	적합	적합

♠ 채수장소 : 한국수자원공사 청주정수장

♠ 공급지역 : 내수읍,오창읍,오창과학산업단지,남일,부용,강내,강외,옥산,북이면

기 관 명	한국수자원공사 청주권관리단
정 수 장 명	청주정수장		정수장 위치			충북 청주시 흥덕구 성화동286 (230-4367)
채 수 일 시	2007. 6. 4		채 수 장 소			청주정수장 정수지
시 험 일 자	2007.6.4～6.15		시 험 자			한국수자원공사 금/섬권수질검사소
수 질 검 사 성 적 (55개항목)
검 사 항 목		기 준		검사결과	검 사 항 목		기준	검사결과
일반세균(Total Colony Counts)		100CFU/㎖이하		불검출	1.1-디클로로에틸렌(1.1-Dichloro ethylene)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
총대장균군(Total Coliforms)		불검출/100㎖		불검출	사염화탄소(Carbon tetra )		0.002㎎/ℓ이하	불검출
대장균(EColi)		불검출/100㎖		불검출	1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)		0.003㎎/ℓ이하	불검출
분원성대장균군(Fecal Coliforms)		불검출/100㎖		-	유리잔류염소(Free residual chlorine)		4.0㎎/ℓ이하	0.55
납(Pb)		0.05㎎/ℓ이하		불검출	총트리할로메탄(THMs)		0.1㎎/ℓ이하	0.021
불소(F)		1.5㎎/ℓ이하		불검출	클로로포름(Chloroform)		0.08㎎/ℓ이하	0.0140
비소(As)		0.05㎎/ℓ이하		불검출	클로랄하이드레이트		0.03㎎/ℓ이하	0.0046
세레늄(Se)		0.01㎎/ℓ이하		불검출	디브로모아세토니트릴		0.1㎎/ℓ이하	불검출
수은(Hg)		0.001㎎/ℓ이하		불검출	디클로로아세토니트릴		0.09㎎/ℓ이하	0.0021
시안(CN)		1.01㎎/ℓ이하		불검출	트리클로로아세토니트릴		0.004㎎/ℓ이하	불검출
6가크롬(Cr )		0.05㎎/ℓ이하		불검출	할로아에틱에시드		0.1㎎/ℓ이하	0.0061
암모니아성질소(NH3-N)		0.5㎎/ℓ이하		불검출	경도(Hardness)		300㎎/ℓ이하	48
질산성질소(NO3-N)		10㎎/ℓ이하		0.9	과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)		10㎎/ℓ이하	1.7
카드뮴(Cd)		0.005㎎/ℓ이하		불검출	냄새(Odor)		이취없을것	적합
보론(B)		0.3㎎/ℓ이하		0.01	맛(Taste)		이미없을것	적합
페놀(Phenol)		0.005㎎/ℓ이하		불검출	동(Cu)		1㎎/ℓ이하	불검출
다이아지논(Diazinon)		0.02㎎/ℓ이하		불검출	색도(Color)		5도이하	1도이하
파라티온(Parathion)		0.06㎎/ℓ이하		불검출	세제(음이온계면활성제:ABS)		0.5㎎/ℓ이하	불검출
페니트로티온(Fenitrothion)		0.04㎎/ℓ이하		불검출	수소이온농도(pH)		5.8～8.5	7.0
카바릴(Carbaryl)		0.07㎎/ℓ이하		불검출	아연(Zn)		1㎎/ℓ이하	불검출
1.1.1-트리클로로에탄(1.1.1-TCE)		0.1㎎/ℓ이하		불검출	염소이온(Cl)		250㎎/ℓ이하	10
테트라클로로에틸렌(PCE)		0.01㎎/ℓ이하		불검출	증발잔유물(TS)		500㎎/ℓ이하	122
트리클로로에틸렌(TCE)		0.03㎎/ℓ이하		불검출	철(Fe)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
디클로로메탄(Dichloromethane)		0.02㎎/ℓ이하		불검출	망간(Mn)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
벤젠(Benzene)		0.01㎎/ℓ이하		불검출	탁도(Turbidity)		0.5NTU이하	0.06
톨루엔(Toiuene)		0.7㎎/ℓ이하		불검출	황산이온(SO42)		200㎎/ℓ이하	10
에틸벤젠(Ethyle benzene)		0.3㎎/ℓ이하		불검출	알루미늄(Al)		0.2㎎/ℓ이하	0.08
크실렌(Xylene)		0.5㎎/ℓ이하		불검출	판 정		적 합